**Орієнтовний**

**Бюджет проекту**

«Збереження історичної будівлі міста»

**І.Виконання робіт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Види робіт | Обсяг робіт | Вартість роботи за 1м2 | Сума |
| Очистка фасаду стін від набілу | 1460 м2 |  |  |
| Розшивка швів кладки цементним розчином | 650 м2 |  |  |
| Часткове затирання тріщин цементним розчином | 70 м |  |  |
| Грунтування фасаду стін | 1460 м2 |  |  |
| Фарбування фасаду стін | 1460 м2 |  |  |
| Загальна вартість | 1460 м2 | 70 грн/м2 | 102 200,00 |

**ІІ. Використання матеріалів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назва | Ціна за 1 одиницю /грн | Кількість/ шт | Сума |
| Грунтовка для фасаду Ceresit CT 16 (10 л) | 530 грн  | 50 | 26 500,00 |
| Фасадна фарба Sniezka Optimal Fasad 14 + 4.2 кг білий...  | 653 грн [https://27.ua/ua/shop/kraska-fasadnaya-sniezka-optimal-fasad-14-4-2-kg.html](https://27.ua/ua/shop/document.location.href) | 50 | 32 650,00 |
| ЦементHEIDELBERG CEMENT ПЦ-II/БШ 400 25 кг...  | 62 грн[https://27.ua/ua/shop/tsement-heidelberg-cement-pts-ii-bsh-400-25-kg.html](https://27.ua/ua/shop/document.location.href)  | 16 | 992,00 |
| Пісок  |  |  | 800,00 |
| Непередбачувані витрати + інфляція |  |  | 6 860,00 |
| Загальна вартість |  |  | 67 802,00 |

 **Всього: 170 000 грн**